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EZoik€iwon LE NAEKTPOVIKES S1050UC Kol TPAVZioToP

EMISIOKOMEVOI OTOXOI:

V' n napatipnon e popphs wv S166wv, Twv Tpaviiotop Kat n améKIon g Kavo-
mnTag yta owotd xprion toug,

v n oxebiaon kat n kAAwSiwon AMAGV NAeKTPOVIKGY KUKAWUATWY QUTOUATIOUOU g
nlextpovikoug Stakdmres paviioTop.
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o Unouxo noAMBEpo 1= Suvoionpa EEipnong d160wv PN kal képdoug h,~B

 Tudhnr ocedh=a 054 p= Baon ya mAcxsra Soxipav (breadboard)
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» Joxoimne ONION spisw soheiv 32 o mhaxsra doxipov (breadboard) (1 Tepdixio)

» AGiso ruoocmone 12V 100mA p= Boon (viouT) yia nAakéTa Sokipdv (breadboard)
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1. Να γραψετε τα συμβολα του τρανζίστορ 
2. Να σχεδιασετε το ισοδυναμο του τρανζίστορ χρησιμοποιώντας συμβολα των διόδων 

3. Περιγραψτε αναλυτικά τους ελεγχους στο τρανζίστορ με το ωμόμετρο ( καντε σχεδιαγραμμα αν κρίνετα απαραιτητιο για την επεξήγηση ) 
