2.9 Κάρτες γραφικών (Graphics Card)

Η κάρτα γραφικών είναι το κομμάτι του υπολογιστή που δείχνει εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο στην οθόνη.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:

1. Ενσωματωμένες κάρτες γραφικών

· μέσα στον επεξεργαστή (Integrated GPU) ή

· πάνω στη μητρική (On-Board)

2. Αποκλειστικές κάρτες γραφικών (ξεχωριστή κάρτα που μπαίνει στον υπολογιστή)



2.9.1 Ενσωματωμένη επεξεργασία γραφικών (Integrated GPU & On-Board)

Οι ενσωματωμένες κάρτες γραφικών είναι πιο απλές και κάνουν πολύ καλά:

· εργασίες γραφείου (π.χ. Word)

· πλοήγηση στο internet

· απλά multimedia (βίντεο, μουσική)

🔸 Σημαντικό: δεν έχουν δική τους μνήμη (VRAM).
Χρησιμοποιούν τη RAM του υπολογιστή.
Άρα, αν τρέξεις βαριές εφαρμογές ή παιχνίδια, μπορεί να δεις πτώση απόδοσης, γιατί “μοιράζονται” τη RAM με όλο το σύστημα.



2.9.2 Αποκλειστική επεξεργασία γραφικών (Dedicated GPU)

Οι αποκλειστικές κάρτες γραφικών μπαίνουν στη θύρα επέκτασης:

· PCI-Express x16
Όσο πιο νέα είναι η έκδοση του PCI-Express, τόσο μεγαλύτερο είναι το bandwidth (εύρος ζώνης), δηλαδή πόσα δεδομένα μπορούν να περάσουν σε 1 δευτερόλεπτο.

Τι ισχύει σήμερα (2026)

· Το PCIe 5.0 υπάρχει και δίνει πολύ μεγάλο bandwidth (σε x16 μπορεί να φτάνει περίπου 64 GB/s θεωρητικά). 

· Από το 2025 και μετά, άρχισαν να εμφανίζονται GPUs που “πατάνε” πιο πολύ στο PCIe 5.0 (ανάλογα με μοντέλο/γενιά). 

· Πολλά συστήματα/κάρτες εξακολουθούν να δουλεύουν άψογα και με PCIe 4.0, ειδικά σε gaming. 



2.9.3 Έξοδοι καρτών γραφικών (θυρες προς οθόνη)

Αυτές είναι οι “πόρτες” που συνδέουν την κάρτα γραφικών με την οθόνη/τηλεόραση.

VGA

· 15 ακίδες (pins), αναλογικό σήμα

· RGB (Red-Green-Blue)

· Λέγεται και DP-15
✅ Σήμερα: το VGA είναι παλιό/legacy και το βλέπουμε κυρίως σε παλιές οθόνες ή σε σχολικά/παλιά μηχανήματα. 

DVI

· σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το VGA

· μπορεί να μεταφέρει αναλογικό ή/και ψηφιακό σήμα (ανάλογα τον τύπο DVI)

✅ Σήμερα: το DVI επίσης θεωρείται παλιό και σπάνια μπαίνει σε καινούριες κάρτες/οθόνες. 

S-Video

· (4pin ή 7pin), για κάποιες τηλεοράσεις/παλιό video εξοπλισμό

✅ Σήμερα: είναι πολύ σπάνιο σε σύγχρονους υπολογιστές. 

HDMI

· μεταδίδει ψηφιακό video και ήχο
· πολύ γνωστό (TV, κονσόλες, PC)

· υπάρχει και mini-HDMI σε κάποιες φορητές συσκευές

✅ Σήμερα: το HDMI είναι από τα πιο συνηθισμένα, ειδικά για τηλεοράσεις και πολλές οθόνες. 

(Σημαντικό “σήμερα”) DisplayPort & USB-C

Παρότι στο κείμενο σου δεν αναφέρονται, σήμερα σε πολλούς υπολογιστές/οθόνες είναι πολύ συχνά:

· DisplayPort (DP) (πολύ συνηθισμένο σε οθόνες PC)

· USB-C (σε laptops/μοντέρνες οθόνες, με “Alt Mode” για εικόνα)



2.9.4 Πώς επιλέγουμε κάρτα γραφικών για τις ανάγκες του πελάτη

Το βασικό κριτήριο είναι: Για τι χρήση την θέλει;
Απλός χρήστης

(γραφείο, internet, video)

· Συνήθως αρκεί Integrated GPU ή μια απλή αποκλειστική κάρτα.

Απαιτητικός χρήστης

· επαγγελματίες (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γραφίστες, επιστήμονες)

· gamers
Σε αυτούς συνήθως χρειάζεται αποκλειστική κάρτα γραφικών.

Χαρακτηριστικά που κοιτάμε (κρατάμε το λεξιλόγιο)

· Chipset / GPU: ο “εγκέφαλος” της κάρτας (πόσο γρήγορα δουλεύει)

· Μνήμη (VRAM): βοηθά σε υψηλές αναλύσεις/βαριά γραφικά

· Bandwidth: “πόσο γρήγορα” επικοινωνεί η μνήμη και η κάρτα (γενικά, μεγαλύτερο bandwidth βοηθά σε απόδοση/ομαλότητα)

Επίσης:

· Η κάρτα πρέπει να ταιριάζει με την ανάλυση της οθόνης (π.χ. 1080p, 1440p, 4K).

· Αν μιλάμε για 2 κάρτες γραφικών ή πολύ δυνατή κάρτα:

· θέλει προσοχή το τροφοδοτικό (PSU)
· και η ψύξη (θερμοκρασίες)



2.10 Τροφοδοσία (Power Supply / Τροφοδοτικό)

2.10.1 Υπολογισμός ισχύος τροφοδοτικού

Το τροφοδοτικό δίνει ρεύμα σε όλα τα εξαρτήματα.

Χρειάζεται αγορά τροφοδοτικού όταν:

· φτιάχνουμε υπολογιστή από την αρχή (“χτίζεται” σύστημα)

· χάλασε το παλιό

· το παλιό δεν φτάνει για τις ανάγκες (π.χ. βάλαμε πιο δυνατή GPU)

Πώς το υπολογίζουμε (απλά)

1. Βρίσκουμε περίπου πόσα Watt θέλουν τα βασικά εξαρτήματα (CPU, GPU, κλπ.)

2. Τα αθροίζουμε

3. Προσθέτουμε περίπου +20% “μαξιλάρι” για ασφάλεια (όπως γράφει και το κείμενο)

⚠️ Αν η ισχύς είναι μικρότερη από ό,τι χρειάζεται:

· μπορεί να υπάρχουν προβλήματα (σβησίματα, αστάθεια)

· και σε κακές περιπτώσεις βλάβες

❌ Αν πάρουμε υπερβολικά μεγάλο (π.χ. 1500W ενώ θέλουμε 500W):

· είναι πεταμένα λεφτά (δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα δουλεύει “καλύτερα”)

Καλώδια & ανεμιστήρας

· Θέλουμε τα σωστά καλώδια (όχι λίγα, αλλά ούτε ένα “δάσος” που εμποδίζει τον αέρα).

· Ο ανεμιστήρας τροφοδοτικού είναι συνήθως 80mm έως 150mm: μεγαλύτερος ανεμιστήρας συχνά δουλεύει πιο “άνετα” (πιο ήσυχα/δροσερά), αν είναι καλής ποιότητας. 8 cm έως 15 cm διάμετρο.
